
2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程
物业现状照片及拟施工内容

1、太和镇朝亮中路18号
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（图1）电房内通风管道                （图2）电房内通风管道弯头
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（图3）电房墙面轴流通风机        （图4）外墙不锈钢伸缩缝盖板损坏

施工内容：
1、拆除轴流通风机，拆除低压配电房内通风管道，洞口砌砖封堵，刮腻子修复（详图1-2）；
2、拆除破损外墙伸缩缝盖板，更换外墙伸缩缝盖板，打密封胶（详图3）。

2、太和镇太和中路136、138号
[image: 1591ef43107174cfb6c690682b7695d]   [image: c0a6b7384807689eae50ae56bb4d2ba]
（图1）水池出水管                   （图2）出水管锈蚀严重
[image: 234e7d812dbc05ebbb4cfa19fbb3d8f]   [image: baba914e3efa197f3eacf0fd01721a7]
（图3）出水管锈蚀严重               （图4）阀门生锈严重
施工内容：
1、拆除原有锈蚀钢管（详图1-4）。
2、安装新镀锌钢管，钢管阀门（详图4）；
3、管道其他部分刷漆修复。


3、钟落潭镇维新街11号
[image: 5725a5db4c152a9ff1f0ed488dc1538]     [image: IMG_20230202_115447]（图1）卫生间排污管锈蚀               （图2）排污管接头漏水
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（图3）排污管接头现状                 （图4）排污管变形漏水    
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（图5）厨房吊顶管接头渗漏                 （图6）楼板开裂渗水
[image: ]          
（图7）原有锈蚀支架                           
施工内容：
1、拆除原有锈蚀铸铁排水管，更换为PVC排水管，管道与楼板交接处使用雨水斗驳接（详图1-4）。
2、部分包柱内管道更换需拆除柱面装饰面，安装修管道后防水腻子修复柱面（详图5）；
3、楼板开裂渗漏处安装1.2厚304不锈钢集水托盘，托盘安装排水管室外排水（详图6）；
4、拆除室外旧设备支架（详图7）。





4、钟落潭镇福龙路65号
[image: C:\Users\USER\Desktop\b9b81cded8ed635936d9b0eaf66bf3a.jpgb9b81cded8ed635936d9b0eaf66bf3a]     [image: C:\Users\USER\Desktop\7cd4b07256dfd12537e973882102240.jpg7cd4b07256dfd12537e973882102240]
（图1）楼板裂缝                      （图2）楼板裂缝滴水
施工内容：
1、二楼楼板开裂渗水，注浆处理（详图1-2）；


5、钟落潭镇福龙路89号
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（图1）屋面植物                       （图2）屋面植物
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（图3）木窗户破损                   （图4）屋面楼板开裂漏水
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（图5）屋面排水沟开裂渗漏           （图6）图5屋面排水沟开裂渗漏
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（图7）屋面排水沟做法大样
施工内容：
1、清除屋面、外墙植物，垃圾外运处理（详图1-2）；
2、拆除破损窗户，安装铝合金玻璃窗（详图3）；
3、屋面楼板开裂漏水部位采用注浆堵漏方式处理（详图4）；
4、屋面排水沟开裂，清理干净原有排水沟面层，新做防水卷材天沟，20mm厚1:2.5水泥防水砂浆保护层找坡（详图5-7）。








6、钟落潭镇良田新市路41号
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（图1）现有旧铁门                     （图2）现有旧卷闸门
施工内容：
1、拆除原有旧铁门及旧卷闸门（详图1-2）；
2、安装新不锈钢门及镀锌卷闸门（详图1-2）。

7、钟落潭镇竹料大街36号
[image: ]        [image: ]
（图1）外墙瓷砖空鼓脱落               （图2）外墙瓷砖空鼓脱落
施工内容：
1、拆除现有墙面砖，清理基层（详图1-2）；
2、重新粘贴45×45灰色纸皮砖（详图1-2）。


8、钟落潭镇竹料大街74号
[image: ]
（图1）旧卷闸门破损
施工内容：拆除原有旧卷闸门，更换新镀锌卷闸门（详图1）。




9、钟落潭镇竹料大街82号
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（图1）后巷垃圾堆积、地上排水管外露
施工内容：
1、清除后巷垃圾杂物，垃圾外运处理（详图1）；
2、PVC排水管上铺水泥砂浆做∠45°倒角保护层（详图1）。








10、钟落潭镇竹料路293号
[image: ]
（图1）外墙与瓦屋面空隙
施工内容：
1、漏空部分屋架铝塑板封堵处理（详图1）；
2、新安装照明配电箱、明装PVC线管配线，安装单管荧光灯。











11、钟落潭镇新和西街33号
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（图1）台阶现状及拟安装坡道位置示意
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（图2）坡道1参考图（活动式）        （图3）坡道2参考图（固定式）
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（图4）弱电机房线槽处渗水          （图5）弱电机房线槽处渗水
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（图6）弱电机房线槽处上方平台现状
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（图7）弱电房线槽渗水处上方防水做法

[image: C:\Users\USER\Desktop\f146ee4f6b43ed5d86b5acc5c48a4ea.jpgf146ee4f6b43ed5d86b5acc5c48a4ea]   [image: C:\Users\USER\Desktop\49a28bac4f181a0b0a4b8082670250f.jpg49a28bac4f181a0b0a4b8082670250f]
（图8）现有低压电房出线总开关          （图9）现有层间汇总开关
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（图10）外墙铝塑板破损               （图11）户外停车场草坪
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（图12）户外停车场花基               （图13）户外停车场乔木


施工内容：
1、平整门口室外地面，安装成品橡胶斜坡道，实际尺寸根据现场微调整；
2、弱电房进出线槽处结构裂缝漏水，屋面平台铺设防水卷材。空鼓墙面铲除腻子层重新油刷乳胶漆；
3、低压配电房出线总开关处加装电量计量表，层间开关处加装电量计量表；
4、更换室外外墙破损铝塑板；
5、停车场现有花基及地面杂草清除，重新撒播草种。现有乔木病虫检查，杀虫补种维护，乔木除蚁防治。


第 1 页 共 9 页

image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.png




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg
)





image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg
WARLREE

1300,

250

|

208 2.5XHARBABERRR] 72

Smm Bl A&

400

(%)

EABS Y TS

%
9
.

ABEAR





image25.jpeg




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.jpeg




image31.png




image32.jpeg
szEnn azaun
e nzgeFs





image33.jpeg
SERSIRERL ORHEE

ERRIB K
AREE
BIRIKEE ////”
RIS ET 12K

AR FEE:4.8kg




image34.png
OLER
KE101/E:





image35.jpeg
B7KERI





image36.png




image37.png




image38.jpeg
208 2.5 XSHEiAB LAY 72

BB, % L3 Bk R
3 10| | (5
o~ k| -
/:/ TSR
/,;;4
o
oy

A Efs A ol ABEAR





image39.jpeg




image40.jpeg
un din

NIWOOZ  W-8MuZS





image41.png




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg
it
i

iy

=





image1.jpeg




image2.jpeg
R

I
]

HENNNEENRE NN -
e
T

]
5 I

I S 5 B

j

i

|

I

— HE
if

—

=

=

=

e |

]

p

]

x

A

L
| s

[

2 5 i
!





image3.jpeg
L





image4.jpeg




