神山南街7号现状及拟施工内容
[image: F:\2023年维修项目\神山南街7号\IMG_20230510_113501.jpgIMG_20230510_113501] [image: IMG_20230510_113146]（图1）首层瓦屋面                             （图2）首层瓦屋面
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更换瓦屋面做法详图
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施工内容：
1.拆除原有首层及二层搭建石棉瓦屋面，重新搭建钢结构树脂瓦屋面。
2.修补漏筋框架梁。
3.清理屋面及外墙杂树杂草及砖块垃圾。



神山南街9、13号现状及拟施工内容
[image: IMG_20230510_114837] [image: C:\Users\USER\Desktop\82a255e564e0488b20ef71c9de043a0.jpg82a255e564e0488b20ef71c9de043a0]（图1）女儿墙长树                      （图2）外墙长树导致女儿墙开裂
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  （图5）三楼柱子保护层开裂                  （图6）二楼飘沿钢筋暴露，抹灰层掉落

施工内容：
1.清除屋面、外墙杂树根，拆除原有倾斜女儿墙，重新砌筑女儿墙，外墙抹灰修复。
2.修补漏筋楼梯楼板，修补二层飘沿抹灰层。




神山南街13号后座现状及拟施工内容
[image: C:\Users\USER\Desktop\2003ee7e03739a5f999593c44697d07.jpg2003ee7e03739a5f999593c44697d07] [image: C:\Users\USER\Desktop\318df016ae457c01c6a2147a0653020.jpg318df016ae457c01c6a2147a0653020]（图1）外墙风化                             （图2）外墙渗水内墙发霉

施工内容：
1.铲除原有内墙脱落抹灰面，清理杂草树根。
2.内墙重新抹灰，刮内墙腻子；外墙重新抹灰，刮外墙防水腻子。
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