2024年太和片区上半年度零星维修工程
现场状况与拟施工内容

一、太和镇联升西路139号404房
	[image: 1705892350908]
	[image: 1705892442187]

	入户水管仅为DN15水管，管径小，水压不足，入户水管换为PPR20(6分管)，拆除长度30m，新安装约30m，加DN20闸阀一套。

	[image: 1705892959096]
	[image: 1705893013248]

	拆除旧窗，更换为铝合金窗2.8m2，安装304不锈钢防盗网。


二、太和镇联升西路139号501房
[image: ]
1.拆除旧窗，更换为铝合金窗8.25m2，安装304不锈钢防盗网。
2.安装外墙空调排水管φ32约8m。

三、白云区太和镇朝亮中路18、20、22、24、26号
	[image: 1705894075739]
安装4根φ110钢管挡车杆及6m铁链，防止电动车乱停放造成隐患。


四、太和镇和意二街27号自编之2号
	[image: 1705907943481]
[bookmark: _GoBack]安装4组LED灯管（1.2m  40W），更换2套LED平板灯（1200*300），使用ZRBVV2.5mm2，PVC线槽明铺。



五、广从五路1032、1034、1036、1038号
	[image: 1705910182019]
	[image: 1705910424731][image: 1658546329566]

	拆除门头上方有脱落隐患的瓷砖饰面约73m2，重新贴45*95外墙砖，垃圾清运。


六、钟落潭镇竹料中心街5巷10号
	[image: ]
	[image: 1705911750084][image: 1658546329566]

	清理院内杂草，约185m2，垃圾清运。瓦屋面滴水部分进行瓦片修补或加装集水托盘排水。



	



七、钟落潭镇竹料中心街一巷17号
	[image: F:/用户目录/Desktop/5e6c6c8e34043905e30ac215b0e972c.jpg5e6c6c8e34043905e30ac215b0e972c]
	[image: 1658546329566]

	清理院内杂树一棵，胸径约20cm，垃圾清运。


八、钟落潭福龙路103号803房
	[image: ]
	

	不锈钢门更换门锁（防盗锁）



九、白云区钟落潭镇维新街47号之二
	[image: 1711333299955]
	

	围墙120mm厚单砖砌筑修补，约2m2。安装304不锈钢门500*2000。


十、白云区竹料墟中心街六巷3、5号
	[image: ]
布置4组插座，4组LED灯管（1.2m  40W），4个开关，从电箱接出，使用ZRBVV2.5mm2，DN15阻燃PVC管明铺。



十一、白云区钟落潭镇新和西街33号
	[image: 1705895212239]
	[image: 1705895261879]

	[image: 1705895353499]
	[image: 1710983639612]

	1.挑檐平台上四周用水泥砂浆做45°倒角（约13米），防止积水，清理垃圾，疏通管道。铲除外墙漆，白色、灰色外墙漆修复。
2.四楼会议室、男卫生间天棚滴水，高压注浆8m，安装不锈钢集水托盘接管引流（现场排查处理）。
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